| **סיווג קבוצות יבוא** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **מספר תקן** | **שם התקן** | **קבוצת יבוא נוכחית** | **קבוצת יבוא מוצעת** | **תנאים** |
| ת"י 1 | צמנט: צמנט רגיל | 1 | 2 |  |
| ת"י 5 חלק 1 | בלוקי בטון: בלוקי קיר | 2 | 2 |  |
| ת"י 6 | אריחי רצפה מטראצו | 3 | 3 |  |
| ת"י 8 | מוצרי בטון טרומיים לריצוף | 3 | 3 |  |
| ת"י 19 | אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 1 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.1 | מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.2 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.3 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.4 | מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.5 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.6 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט | 2 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.7 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.8 | מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.9 | מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.10 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.11 | מנורות: מנורות לאקווריון | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.17 | מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.18 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים | 2 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.19 | מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות) | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.20 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה | 1 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.22 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום | 2 | 2 |  |
| ת"י 20 חלק 2.23 | מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד | 3 | 3 |  |
| ת"י 20 חלק 2.25 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים | 3 | 3 |  |
| ת"י 23 חלק 3 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות | 2 | 3 |  |
| ת"י 27 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין | 2 | 3 |  |
| ת"י 32 חלק 1.1 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרמים עד 16 אמפר - דרישות כלליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 32 חלק 2.5 | תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות ייחודיות למתאמים | 1 | 1 |  |
| ת"י 33 חלק 1 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות | 1; 3 | 2,3 | קבוצה 2 -  למעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולמעט מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה  קבוצה 3 - לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה |
| ת"י 37 חלק 1 | לבידים: לבידים רגילים | 1 | 2,3 | קבוצה 2 - לבידים לטפסנות ; קבוצה 3 - שאר הלבידים |
| ת"י 37 חלק 2 | לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ | 1 | 3 |  |
| ת"י 47 | נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים | 1 | 2 |  |
| ת"י 61 | מגוף טריז עשוי מתכת | 3 | 3 |  |
| ת"י 61 חלק 1 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה | 3 | 3 |  |
| ת"י 61 חלק 2 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה | 3 | 3 |  |
| ת"י 66 | מטפים מיטלטלים של קצף או של מים המכילים גז סניקה: המטפה | 1 | 1 |  |
| ת"י 69 | מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי | 1 | 1 |  |
| ת"י 70 חלק 1 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): תכן ומבנה | 1 | 1 |  |
| ת"י 70 חלק 2 | מכלים מיטלטלים למילוי חוזר, לגזים פחמימניים מעובים (גפ"ם): בדיקות תקופתיות | 1 | 1 |  |
| ת"י 103 | צינורות פלדה מתאימים לחריטת תבריג | 3 | 3 |  |
| ת"י 136 חלק 1 | קופסות אטימות: קופסות פח גליליות עשויות שלושה חלקים למוצרי מזון משומרים | 4 | 4 |  |
| ת"י 139 | נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל | 2 | 3 |  |
| ת"י 145 חלק 1 | תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 169 | ברז בית מסגסוגת נחושת | 3 | 3 |  |
| ת"י 172 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות | 1; 2 | 2,3 | קבוצה 2- לעניין משקאות מוגזים  קבוצה 3 - לעניין משקאות שאינם מוגזים |
| ת"י 211 | מחוללי אצטילן | 3 | 3 |  |
| ת"י 215 חלק 1 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים | 2 | 3 |  |
| ת"י 215 חלק 2 | רעפים: רעפי בטון משתלבים | 2 | 3 |  |
| ת"י 221 | טרפנטין מינרלי | 1 | 2 |  |
| ת"י 222 | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת | 3 | 3 |  |
| ת"י 240 | סבון תמרוקים | 3 | 3 |  |
| ת"י 251 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים | 1,3 | 1,3 |  |
| ת"י 255 | אבזרי יצקת ברזל חשילה לחיבור צינורות | 3 | 3 |  |
| ת"י 257 | פקקי נתיך בטיחותיים לדודי קיטור | 4 | 4 |  |
| ת"י 261 | תמיסות נתרן תת כלוריתי | 2 | 2 | **זמנית נמצא בקבוצה 3 - במסגרת הקלות קורונה** |
| ת"י 272 | שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני | 3 | 3 |  |
| ת"י 282 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון | 2 | 2 |  |
| ת"י 314 | אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון | 1; 3 | 2,3 | קבוצה 2 - לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לריצוף  קבוצה 3 - לעניין אריחי קרמיקה המיועדים לחיפוי קירות |
| ת"י 318 | מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים | 1 | 1 |  |
| ת"י 365 חלק 1 | ציוד לכיבוי אש: זרנוקים אטומים שטוחים | 1 | 2 |  |
| ת"י 365 חלק 2 | ציוד לכיבוי אש: מצמד לחץ | 1 | 2 |  |
| ת"י 365 חלק 3 | ציוד לכיבוי אש: חיבור זרנוק ומצמד לחץ במכלל לכיבוי אש | 1 | 2 |  |
| ת"י 383 חלק 1 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי | 1 | 2 |  |
| ת"י 383 חלק 2 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי | 1 | 2 |  |
| ת"י 386 חלק 1 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 386 חלק 2 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 388 | פחמן דו-חמצני מעובה | 4 | 4 |  |
| ת"י 426 חלק 1 | כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות | 4 | 4 |  |
| ת"י 428 | סירי לחץ | 1 | 2 |  |
| ת"י 438 חלק 1 | אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה | 2 | 2 | **זמנית נמצא בקבוצה 3 - במסגרת הקלות קורונה** |
| ת"י 448 חלק 1 | הידרנט לכיבוי אש: ברז כיבוי | 1 | 2 |  |
| ת"י 463 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המוחסנים בנפרד | 1 | 1 |  |
| ת"י 472 | כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח | 3 | 3 |  |
| ת"י 484 | קסדות בטיחות תעשייתיות | 2 | 2 |  |
| ת"י 489 חלק 1 | מכסים ותקרות טרומיים לתאי בקרה: מערכות מים, ביוב, ניקוז ותיעול | 2 | 3 |  |
| ת"י 489 חלק 2.1 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה | 2 | 3 |  |
| ת"י 489 חלק 2.2 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל | 2 | 3 |  |
| ת"י 489 חלק 2.3 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום | 2 | 3 |  |
| ת"י 489 חלק 2.4 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה | 2 | 3 |  |
| ת"י 489 חלק 2.5 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים | 2 | 3 |  |
| ת"י 489 חלק 2.6 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) | 2 | 3 |  |
| ת"י 520 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי | 2 | 3 |  |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות | 1; 2; 3 | 1; 2; 3 | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 6 שנים,  למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה)  ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים    קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 6, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם)   קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 6 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם),  לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה)  ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים |
| ת"י 562 חלק 2 | בטיחות צעצועים: דליקות | 1 | 1 |  |
| ת"י 562 חלק 3 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים | 1 | 1 |  |
| ת"י 562 חלק 7 | בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה | 1; 3 | 1,3 | קבוצה 1 - לעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים     קבוצה 3 - למעט צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים |
| ת"י 562 חלק 8 | בטיחות צעצועים: צעצועי פעילות לשימוש ביתי | 1 | 1 |  |
| ת"י 565 חלק 1 | כבלים עשויים תילי פלדה: שימושים כלליים - דרישות מינימום | 1 | 1 |  |
| ת"י 565 חלק 2 | כבלים עשויים תילי פלדה: מעליות - דרישות מינימום | 1 | 1 |  |
| ת"י 570 חלק 1 | מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה | 1 | 1 |  |
| ת"י 570 חלק 2 | מטפים מיטלטלים: מד-לחץ | 1 | 1 |  |
| ת"י 576 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) | 2 | 3 |  |
| ת"י 579 חלק 1 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים | 1 | 1 |  |
| ת"י 579 חלק 2 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים | 1 | 1 |  |
| ת"י 597 | צמר גפן סופג | 3 | 3 |  |
| ת"י 636 | שטיחי טקסטיל | 2 | 2,3 | לקבוצה 3 - שטיחים מטלטלים |
| ת"י 637 חלק 1 | שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס | 1 | 2 |  |
| ת"י 637 חלק 2.1 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים המופעלים ידנית | 1 | 2 |  |
| ת"י 637 חלק 2.2 | שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גז פחמימני מעובה (גפ"מ) - שסתומים הנסגרים מעצמם | 1 | 2 |  |
| ת"י 637 חלק 3 | שסתומים לגלילי גז: חיבורי מוצא | 1 | 2 |  |
| ת"י 681 חלק 3 | לולים לשימוש ביתי: עגלולים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 682 חלק 1 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות | 1 | 1 |  |
| ת"י 682 חלק 2 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: שיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 682 חלק 3 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות | 1 | 1 |  |
| ת"י 682 חלק 4 | מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - שיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 733 | משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים | 3 | 3 |  |
| ת"י 742 | מנפקי אירוסול | 1 | 2 |  |
| ת"י 750 | צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת | 2 | 3 |  |
| ת"י 751 | צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים | 2 | 3 |  |
| ת"י 764 | זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית | 1 | 2 |  |
| ת"י 798 חלק 1 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ורב-מוקדיות | 3 | 3 |  |
| ת"י 798 חלק 2 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות פרוגרסיביות | 3 | 3 |  |
| ת"י 808 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים | 1 | 2 |  |
| ת"י 818 חלק 2 | חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות | 1 | 1 | **זמנית נמצא בקבוצה 2 - במסגרת הקלות** |
| ת"י 821 חלק 2 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות | 3 | 3 |  |
| ת"י 832 חלק 2.1 | מפסק מגן הפועל בזרם-דלף ללא שילוב הגנה מפני זרם יתר והמיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על המפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה | 1 | 2 |  |
| ת"י 840 חלק 1 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות | 2 | 3 |  |
| ת"י 840 חלק 2 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוֹק פוליוויניל כלורי (PVC) | 2 | 3 |  |
| ת"י 844 | מכלים שלא למילוי חוזר, לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) | 1 | 2 |  |
| ת"י 867 | תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית | 1 | 2 |  |
| ת"י 873 | ילקוט לתלמיד | 1 | 1 |  |
| ת"י 884 חלק 1 | צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה | 3 | 3 |  |
| ת"י 887 | לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה | 1 | 3 |  |
| ת"י 887 חלק 1 | לוחות שבבים: לוחות לא מחופים | 1 | 3 |  |
| ת"י 887 חלק 2 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ | 1 | 3 |  |
| ת"י 887 חלק 3 | לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים אמינופלסטיים | 1 | 3 |  |
| ת"י 900 חלק 1 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.6 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.7 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.9 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | 1,2,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.25 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.28 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.45 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.74 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 2.80 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 900 חלק 21.03 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם | 3 | 3 |  |
| ת"י 907 חלק 1 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - כללי | 1 | 1 |  |
| ת"י 907 חלק 2 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת | 1 | 1 |  |
| ת"י 907 חלק 3 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: בטיחות - מכשירים הכוללים כירה מזכוכית קרמית | 1 | 1 |  |
| ת"י 907 חלק 4 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - כללי | 1 | 1 |  |
| ת"י 907 חלק 5 | מכשירי גז ביתיים לאפייה, לבישול ולצלייה: שימוש מושכל באנרגייה - מכשירים הכוללים תנורים או/וגם מצלים הפועלים בהסעת אוויר מאולצת | 1 | 1 |  |
| ת"י 938 חלק 1 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה | 2 | 2 |  |
| ת"י 938 חלק 2 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית שקופה | 2 | 2 |  |
| ת"י 938 חלק 2.1 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות | 2 | 2 |  |
| ת"י 938 חלק 2.2 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה | 2 | 2 |  |
| ת"י 938 חלק 2.3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -זכוכית משוכה | 2 | 2 |  |
| ת"י 938 חלק 2.4 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות | 2 | 2 |  |
| ת"י 938 חלק 3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות | 2,3 | 2,3 | קבוצה 2 - למעט דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות"   קבוצה 3 - לעניין דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" |
| ת"י 950 | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה | 2 | 2 |  |
| ת"י 958 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן | 2 | 3 |  |
| ת"י 968 חלק 1 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירים הצורכים גפ"מ בפזה גזית בלחץ ישיר | 1 | 1 |  |
| ת"י 968 חלק 2 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב | 1 | 1 |  |
| ת"י 968 חלק 3 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): משפתים העומדים בפני עצמם, לרבות אלה שמשולב בהם מצלה, לשימוש מחוץ לבניינים | 1 | 1 |  |
| ת"י 968 חלק 4 | מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מכשירי צלייה ("ברביקיו") לשימוש מחוץ לבניינים | 1 | 1 |  |
| ת"י 987 | מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר | 1 | 1 |  |
| ת"י 990 חלק 1 | סוללות ראשוניות: כללי | 1 | 3 |  |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | 1; 2; 3; 4 | 2,3,4 | קבוצה 1 - למעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא),  למעט מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה  ולמעט דרישות סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"    קבוצה 2 - לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה   קבוצה 3 - לעניין סעיף 203 בעניין"דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"    קבוצה 4 - לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא) |
| ת"י 995 חלק 1 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים מיטלטלים לחימום חלל, ללא ארובה המופעלים בגפ"ם | 1 | 1 |  |
| ת"י 995 חלק 2 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: מכשירי גז דקורטיביים המדמים בערה של דלק מוצקי | 1 | 1 |  |
| ת"י 995 חלק 3 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצמאיים | 1 | 1 |  |
| ת"י 995 חלק 4 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת, ללא מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט | 1 | 1 |  |
| ת"י 995 חלק 5 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורי הסעה עצים, הכוללים מפוח לסיוע להובלת אוויר לבערה או/וגם תוצרי בערה, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-20 קו"ט | 1 | 1 |  |
| ת"י 995 חלק 6 | תנורי חימום ביתיים המופעלים בגפ"ם או בגז טבעי: תנורים עם הסעת אוויר מאולצת לחימום חלל, עם מבערי מפוח, בעלי הספק חום נצרך שאינו גדול מ-70 קו"ט | 1 | 1 |  |
| ת"י 997 | אגדים לשימוש רפואי | 3 | 3 |  |
| ת"י 1001 חלק 3 | בטיחות אש בבניינים: מדפי אש | 2 | 2 |  |
| ת"י 1003 חלק 1.1 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1003 חלק 1.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים | 1; 3 | 1; 3 | קבוצה 1 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים   קבוצה 3 - לעניין כלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים. |
| ת"י 1038 חלק 2.1 | מפסק מגן משולב הפועל בזרם-דלף ובזרם-יתר לשימוש ביתי ולשימושים דומים: חלות הדרישות הכלליות על מפסק שפעולתו אינה תלויה במתח הזינה | 2 | 3 |  |
| ת"י 1048 | מוצרי טיפול בילדים - עריסות נישאות ומעמדים לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1049 | מכשירים ביתיים הצורכים גז וחשמל לאפייה, לבישול ולצלייה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1084 | סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר) | 3 | 3 |  |
| ת"י 1104 | תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן | 3 | 3 |  |
| ת"י 1107 | התקני ריסון לילדים ברכב מנועי | 1 | 1 |  |
| ת"י 1112 חלק 2 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1116 | מוני גז | 1 | 2 |  |
| ת"י 1139 חלק 2 | פיגומים: פיגומים תלויים ממוכנים - דרישות בטיחות, חישובי תכן, קריטריונים ליציבות, מבנה, בדיקות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1144 | שסתום כדורי עשוי מתכת | 3 | 3 |  |
| ת"י 1147 | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות | 3 | 3 |  |
| ת"י 1147 חלק 1 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר | 3 | 3 |  |
| ת"י 1147 חלק 2 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית | 3 | 3 |  |
| ת"י 1147 חלק 3 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב | 3 | 3 |  |
| ת"י 1148 | מעקרי קיטור גדולים | 3 | 3 |  |
| ת"י 1153 | מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי | 1 | 1 |  |
| ת"י 1157 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - מוצצים לתינוקות ולילדים קטנים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1212 | דלתות אש: עמידות-אש | 2 | 2 |  |
| ת"י 1212 חלק 1 | מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1220 חלק 1 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן | 2 | 3 |  |
| ת"י 1220 חלק 2 | מערכות גילוי אש: יחידות בקרה | 2 | 3 |  |
| ת"י 1220 חלק 3 | מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות כלליות | 2 | 3 |  |
| ת"י 1220 חלק 4 | מערכות גילוי אש: גלאי חום | 2 | 3 |  |
| ת"י 1220 חלק 5 | מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים | 2 | 3 |  |
| ת"י 1220 חלק 6 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות ידני | 2 | 3 |  |
| ת"י 1220 חלק 10 | מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע | 2 | 3 |  |
| ת"י 1228 | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני | 3 | 3 |  |
| ת"י 1240 | אגד גבס | 3 | 3 |  |
| ת"י 1258 חלק 2 | ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים | 3 | 3 |  |
| ת"י 1258 חלק 4 | ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה | 2 | 2 |  |
| ת"י 1268 חלק 3 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידני | 2 | 2 | **זמנית נמצא בקבוצה 3 - במסגרת הקלות קורונה** |
| ת"י 1268 חלק 4 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות | 3 | 3 |  |
| ת"י 1268 חלק 5 | מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין | 2 | 2 | **זמנית נמצא בקבוצה 3 - במסגרת הקלות קורונה** |
| ת"י 1268 חלק 6 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי | 3 | 3 |  |
| ת"י 1268 חלק 7 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי | 2 | 2 | **זמנית נמצא בקבוצה 3 - במסגרת הקלות קורונה** |
| ת"י 1273 | מוצרים לשימוש ולטיפול בילד - "הליכונים" לתינוקות: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 1279 חלק 1 | כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית | 3 | 3 |  |
| ת"י 1284 חלק 2 | כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) | 3 | 3 |  |
| ת"י 1284 חלק 3 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים | 3 | 3 |  |
| ת"י 1284 חלק 4 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים | 3 | 3 |  |
| ת"י 1296 חלק 1 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: מחממי אגירה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1296 חלק 2 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: מחממים מידיים לחימום מים המצוידים במבערים אטמוספריים | 1 | 1 |  |
| ת"י 1296 חלק 3 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס 11B ו-BS11 Bהמצוידים במבערים אטמוספריים שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט | 1 | 1 |  |
| ת"י 1296 חלק 4 | מחממי מים ביתיים המוסקים בגז: דודי הסקה מרכזית מטיפוס C שהספק החום הנומינלי שלהם אינו גדול מ-70 קילווט | 1 | 1 |  |
| ת"י 1300 | מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות | 1 | 1 |  |
| ת"י 1313 | אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת | 1 | 2 |  |
| ת"י 1317 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב | 3 | 3 |  |
| ת"י 1338 | אלקטרודות מצופות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת | 2 | 2 |  |
| ת"י 1339 | אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום | 2 | 2 |  |
| ת"י 1340 | אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1343 | צבעים ולכות - דרישות כלליות | 3 | 3 |  |
| ת"י 1347 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת | 3 | 3 |  |
| ת"י 1353 | לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית | 3 | 3 |  |
| ת"י 1366 | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית | 2 | 2 |  |
| ת"י 1368 חלק 3 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי | 2 | 3 |  |
| ת"י 1381 חלק 1 | מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות כלליות | 1 | 3 |  |
| ת"י 1381 חלק 2.1 | מערכות להעברה ולסינוף של כבלים להתקנות חשמל - דרישות ייחודיות: מערכות להעברה ולסינוף של כבלים המיועדות להרכבה על קירות או תקרות | 1 | 3 |  |
| ת"י 1417 | אבקות לניקוי כלים למדיח כלים: דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון | 2 | 2 | **זמנית נמצא בקבוצה 3 - במסגרת הקלות קורונה** |
| ת"י 1430 חלק 1 | יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC) | 2 | 3 |  |
| ת"י 1430 חלק 2 | יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM | 2 | 3 |  |
| ת"י 1430 חלק 3 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך | 2 | 3 |  |
| ת"י 1458 חלק 1.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה | 2 | 2 |  |
| ת"י 1458 חלק 1.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך | 2 | 2 |  |
| ת"י 1458 חלק 2.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה | 2 | 2 |  |
| ת"י 1458 חלק 2.2 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לסבולות, למידות ולאופייני חתך | 2 | 2 |  |
| ת"י 1481 | לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש | 1 | 3 |  |
| ת"י 1482 | מקלחים - ראש מקלח ומקלח יד | 3 | 3 |  |
| ת"י 1490 חלק 1 | מחיצות וחיפויי גבס: לוחות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1498 חלק 1 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1498 חלק 2 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות | 1 | 1 |  |
| ת"י 1498 חלק 3 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות | 1 | 1 |  |
| ת"י 1498 חלק 4 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למסילות גלישה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1498 חלק 5 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לסחרחרות | 1 | 1 |  |
| ת"י 1498 חלק 6 | מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות מאזניים ולמתקני נענוע | 1 | 1 |  |
| ת"י 1505 חלק 1 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי - סינון וטיהור: מערכות, למעט מערכות אוסמוזה הפוכה | 1 | 2 |  |
| ת"י 1505 חלק 2 | מערכות לטיפול במי שתייה לשימוש ביתי: מערכות אוסמוזה הפוכה | 1 | 2 |  |
| ת"י 1516 חלק 1 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um): כבלים למתח נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו=Um) | 1 | 3 |  |
| ת"י 1516 חלק 2 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) | 2 | 3 |  |
| ת"י 1546 | מציתים: דרישות בטיחות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1548 | מזרנים ומגיני ראש למיטות ולעגלות של תינוקות ופעוטות, ולחפצים ביתיים דומים | 1 | 1 |  |
| ת"י 1554 חלק 1 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו | 3 | 3 |  |
| ת"י 1554 חלק 2 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית | 3 | 3 |  |
| ת"י 1604 חלק 1 | מכונות ומבנים של ירידים וגני שעשועים - בטיחות | 1 | 1 |  |
| ת"י 1605 חלק 1 | מגלשות מים: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 2 | 2 |  |
| ת"י 1607 | שסתומים ידניים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) ולגז טבעי | 1 | 2 |  |
| ת"י 1613 | קסדות מגן לרוכבי אופניים | 2 | 2 |  |
| ת"י 1735 חלק 4 | פלדה לדריכת בטון - גדילים | 1 | 1 |  |
| ת"י 1811 | שיטות ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל מכל מכללי העגילים המוחדרים לנקבים שנעשו בגוף האדם (פירסינג) ומפריטים המיועדים לבוא במגע ישיר וממושך עם העור | 2 | 2 |  |
| ת"י 1836 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים | 1 | 2 |  |
| ת"י 1847 חלק 1 | סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות | 2 | 2 |  |
| ת"י 1847 חלק 2 | סולמות: דרישות, בדיקות וסימון | 2 | 2 |  |
| ת"י 1847 חלק 4 | סולמות: סולמות מפרקיים | 2 | 2 |  |
| ת"י 1888 | מוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 1898 | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות | 3 | 3 |  |
| ת"י 1913 | לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB) | 1 | 3 |  |
| ת"י 1921 | וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ | 1 | 2 |  |
| ת"י 1964 | שסתום בטיחות ושסתום בטיחות משולב עם שסתום חד-כיווני | 1 | 2 |  |
| ת"י 2206 חלק 1 | גלגילון לכיבוי אש: דרישות מבנה ובדיקות | 1 | 2 |  |
| ת"י 2207 | תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי | 2 | 3 |  |
| ת"י 2217 | מטפי אבקה אוטומטיים קבועים לדלקות ממין ב (נוזלים וגזים) | 1 | 1 |  |
| ת"י 2250 חלק 1 | פותח סתימות בצנרת ניקוז: דרישות לבטיחות, לאריזה ולסימון | 1 | 2 |  |
| ת"י 2251 חלק 1 | מענבי רצועות להרמה - בטיחות: מענבים מחגורות הרמה שטוחות, מסיבים-עשויים, לשימוש כללי | 3 | 3 |  |
| ת"י 2251 חלק 2 | מענבי רצועות הרמה - בטיחות: מענבים עגולים מסיבים-עשויים, לשימוש כללי | 3 | 3 |  |
| ת"י 2252 חלק 1 | מעלונים חשמליים לאנשים עם מוגבלות תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים המותקנים בפיר שאינו סגור | 1 | 2 |  |
| ת"י 2252 חלק 2 | משטחי הרמה חשמליים למוגבלי-תנועה - כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע | 1 | 2 |  |
| ת"י 2302 חלק 1 | חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון | 1 | 2 |  |
| ת"י 2302 חלק 2 | חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה - מיון, אריזה, תיווי וסימון | 1 | 2 |  |
| ת"י 2481 חלק 0 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - דרישות יסוד | 1 | 2 |  |
| ת"י 2481 חלק 1 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 2481 חלק 2 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות הידרוליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 2481 חלק 41 | מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות מיוחדות להובלת נוסעים ומשא - מעלונים אנכיים המותקנים בפיר סגור לשימוש אנשים עם מוגבלות תנועה | 1 | 2 |  |
| ת"י 4004 חלק 1 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות | 2 | 2 |  |
| ת"י 4007 חלק 1 | ריהוט - מיטות קומתיים ומיטות גבוהות לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, חוזק וקיימות | 2 | 2 |  |
| ת"י 4141 חלק 12 | ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים | 3 | 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 1 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים | 2 | 2 |  |
| ת"י 4210 חלק 2 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 3 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 4 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה | 2 | 2 |  |
| ת"י 4210 חלק 5 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 6 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 7 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 8 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4210 חלק 9 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב | 2; 3 | 2; 3 |  |
| ת"י 4272 חלק 1 | תכשירים לניקוי תנורים ולהסרת שומנים, המיועדים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, אריזה וסימון | 1 | 2 |  |
| ת"י 4280 חלק 1 | דודי קיטור: דוודים בעלי צינורות אש | 1 | 1 |  |
| ת"י 4295 | מכלי לחץ | 1; 3 | 1; 3 | קבוצה 1 - למעט מפרידי שמן למדחסים בורגיים   קבוצה 3 - לעניין מפרידי שמן למדחסים בורגיים |
| ת"י 4314 | צינורות פלדה שחורים ומגולוונים עם תפר וללא תפר לשימוש במערכות אוטומטיות (מתזים) לכיבוי אש | 2 | 2 |  |
| ת"י 4402 חלק 1.1 | פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטונים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 - דרישות כלליות | 2 | 3 |  |
| ת"י 4466 חלק 2 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים | 1 | 3 |  |
| ת"י 4466 חלק 3 | פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים | 1 | 1 |  |
| ת"י 4466 חלק 4 | פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות | 1 | 1 |  |
| ת"י 4466 חלק 5 | פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים | 1 | 1 |  |
| ת"י 4476 חלק 1 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות | 2 | 2 |  |
| ת"י 4501 | מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי | 2 | 3 |  |
| ת"י 5111 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי | 2 | 2 |  |
| ת"י 5111 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות | 2 | 2 |  |
| ת"י 5111 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים | 2 | 2 |  |
| ת"י 5111 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה | 2 | 2 |  |
| ת"י 5113 | חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם מזון ומשקאות | 2 | 2 |  |
| ת"י 5115 חלק 1 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ביתי - דרישות בטיחות | 1 | 1 |  |
| ת"י 5115 חלק 3 | יחידות החתלה: יחידות החתלה לשימוש ציבורי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 5201 | חומרים להצתת פחמים או עץ, לשימוש במכשירי צלייה וקלייה ("מנגל", "ברביקיו", "גריל") - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 5378 | מתקני משחקים מתנפחים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 2 | 2 |  |
| ת"י 5418 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים | 2 | 2 |  |
| ת"י 5433 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי | 2; 3 | 2; 3 | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ    קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות | 2; 3 | 2; 3 | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ    קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים | 2; 3 | 2; 3 | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ    קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5433 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה | 2; 3 | 2; 3 | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ    קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ |
| ת"י 5434 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי | 2 | 2 |  |
| ת"י 5434 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות | 2 | 2 |  |
| ת"י 5434 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים | 2 | 2 |  |
| ת"י 5434 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה | 2 | 2 |  |
| ת"י 5438 חלק 1 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 2 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: כלור | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 3 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן תת-כלוריטי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 4 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה פלואורוסיליצית (חומצה הקסא-פלואורוסיליצית) | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 5 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת אמוניה | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 6 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן הידרוקסידי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 7 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן תת-כלוריטי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 8 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן כלוריטי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 9 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: אלומיניום גופרתי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 10 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה גופרתית | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 11 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת-כלורי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 12 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: סידן פחמתי (קלציום קרבונט) | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 13 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פחם פעיל גרגירי בתולי | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 14 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים קטיוניים | 4 | 4 |  |
| ת"י 5438 חלק 15 | כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: פוליאקריל-אמידים אניונים ולא-יוניים | 4 | 4 |  |
| ת"י 5485 | נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון | 2 | 3 |  |
| ת"י 5678 | אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים | 1 | 2 |  |
| ת"י 5694 | אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה | 1; 3 | 2,3 | קבוצה 2 - לעניין סיפונים/מחסומים שרשוריים    קבוצה 3 - למעט סיפונים/מחסומים שרשוריים |
| ת"י 5697 | במות הרמה ניידות לעבודה - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות | 2 | 2 |  |
| ת"י 5697 חלק 1 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה לשימוש כללי - חישובי תכן - קריטריונים ליציבות - מבנה - בטיחות - בחינות ובדיקות | 2 | 2 |  |
| ת"י 5697 חלק 2 | במות הרמה ניידות לעבודה: במות הרמה מבדדות לעבודה במתקן חי | 2 | 2 |  |
| ת"י 5817 חלק 1 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: כללי ודרישות ושיטות בדיקה מכניות | 1 | 1 |  |
| ת"י 5817 חלק 2 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - אבזרי שתייה: דרישות ושיטות בדיקה כימיות | 1 | 1 |  |
| ת"י 5840 | שרפרפי שלבים | 2 | 2 |  |
| ת"י 6558 חלק 1 | בטיחות תכשיטים: תכשיטים לילדים - דרישות בטיחות | 1 | 1 |  |
| ת"י 8098 | אופניים - דרישות בטיחות לאופניים לילדים קטנים | 2,3 | 2,3 |  |
| ת"י 9809 חלק 1 | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם קטן מ-1100 מגפ"ס | 1 | 1 |  |
| ת"י 9809 חלק 2 | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן, מבנה ובדיקות: מכלי פלדה שעברו צינון והרפיה, שחוזק המתיחה שלהם גדול מ-1100 מגפ"ס או שווה לו | 1 | 1 |  |
| ת"י 9809 חלק 3 | מכלי גז - מכלי פלדה ללא תפר, למילוי חוזר - תכן מבנה ובדיקות: מכלים מפלדה מנורמלת | 1 | 1 |  |
| ת"י 10242 | אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה | 3 | 3 |  |
| ת"י 10255 | צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג - תנאי אספקה טכניים | 3 | 3 |  |
| ת"י 12227 חלק 1 | לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 12402 חלק 1 | התקני ציפה אישיים: אפודות הצלה לאוניות המפליגות בים - דרישות בטיחות | 4 | 4 |  |
| ת"י 12586 | אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ: דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 14036 | מוצרים לשימוש של ילדים ולטיפול בהם - נדנדות הקפצה לתינוקות - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 1 |  |
| ת"י 14079 חלק 1 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית | 2; 3 | 2; 3 | קבוצה 2 - לעניין גזה רפואית שאינה בעלת רישום אמ"ר    קבוצה 3 - לעניין גזה רפואית בעלת רישום אמ"ר |
| ת"י 14079 חלק 3 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה | 3 | 3 |  |
| ת"י 14304 | מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות | 2 | 3 |  |
| ת"י 14372 | מוצרים לשימוש ילדים ולטיפול בהם - סכין, כף ומזלג (סכו"ם) ואבזרי האכלה: דרישות בטיחות ובדיקות | 1 | 1 |  |
| ת"י 14988 חלק 1 | כיסאות גבוהים לילדים: דרישות בטיחות | 1 | 1 |  |
| ת"י 15194 | אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 16128 | אופטיקה אופתלמית - שיטת ייחוס לבדיקה של שחרור ניקל ממסגרות של משקפי ראייה וממשקפי שמש | 2 | 2 |  |
| ת"י 21003 חלק 1 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי | 2 | 2 |  |
| ת"י 21003 חלק 2 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות | 2 | 2 |  |
| ת"י 21003 חלק 3 | מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים | 2 | 2 |  |
| ת"י 21003 חלק 5 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה | 2 | 2 |  |
| ת"י 50214 | כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי | 1 | 2 |  |
| ת"י 50464 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון | 1 | 2 |  |
| ת"י 50541 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון | 1 | 2 |  |
| ת"י 60034 חלק 1 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים | 1 | 2 |  |
| ת"י 60065 | מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות | 1; 2; 3 | 2,3 | קבוצה 2 - למעט ממירי DC/DC,  למעט מוצרי אודיו-וידאו לרכב,  למעט מצלמות אבטחה,  למעט מכשירי DVR למעגל סגור,   קבוצה 3 - לעניין ממירי DC/DC    קבוצה 3 - לעניין מצלמות אבטחה,  לעניין מכשירי DVR למעגל סגור |
| ת"י 60095 חלק 1 | מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה | 1 | 3 |  |
| ת"י 60155 | מדלקי להט לנורות פלואורניות | 1 | 2 |  |
| ת"י 60188 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה - דרישות ביצועים | 3 | 3 |  |
| ת"י 60192 | נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - דרישות ביצועים | 3 | 3 |  |
| ת"י 60227 חלק 1 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 60227 חלק 2 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 60227 חלק 3 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים ללא מעטה המיועדים לתיול קבוע | 1 | 2 |  |
| ת"י 60227 חלק 4 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים בעלי מעטה המיועדים לתיול קבוע | 1 | 2 |  |
| ת"י 60227 חלק 5 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים גמישים (פתילים) | 1 | 2 |  |
| ת"י 60227 חלק 6 | כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים עגולים למעליות וכבלים לחיבורים גמישים | 1 | 2 |  |
| ת"י 60238 | בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 1 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 2 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: שיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 3 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בסיליקון עמידים בחום | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 4 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים וכבלים גמישים | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 5 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 6 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 7 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים מבודדים בגומי אתילן-ויניל אצטט עמידים בחום | 1 | 2 |  |
| ת"י 60245 חלק 8 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: פתילים ליישומים הדורשים גמישות גבוהה | 1 | 2 |  |
| ת"י 60269 חלק 3 | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F | 2 | 3 |  |
| ת"י 60320 חלק 1 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | 2 | 3 |  |
| ת"י 60400 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק | 2 | 3 |  |
| ת"י 60432 חלק 1 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות | 1 | 2 |  |
| ת"י 60432 חלק 2 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות | 1 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום מ- MeV 1 ועד MeV 50 | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.2 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לניתוח הפועל בתדר גבוה ואבזרים לניתוח הפועלים בתדר גבוה | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.3 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.3 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.4 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של דפיברילטורים (מפסיקי פרפור) לבביים | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.5 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על-קוליים | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.6 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול ריפוי הפועל בגלי-מיקרו | 2 | 2 |  |
| ת"י 60601 חלק 2.6 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד רפואי הפועל סגלי-מיקרו | 2 | 2 |  |
| ת"י 60730 חלק 2.7 | אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים: דרישות מיוחדות לקוצבי זמן ולמתגי זמן | 1 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות כלליות | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם | 1 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.3 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.8 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים | 2 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.12 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון | 2 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.13 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת | 1 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.15 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה) | 1 | 2 |  |
| ת"י 60745 חלק 2.17 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות ולמכשירי קיצוי | 2 | 2 |  |
| ת"י 60898 חלק 1 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 60898 חלק 2 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים ובזרם ישר | 1 | 2 |  |
| ת"י 60921 | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים | 1 | 2 |  |
| ת"י 60923 | אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים | 2 | 3 |  |
| ת"י 60950 חלק 1 | ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות | 2; 3; 4 | 3,4 |  |
| ת"י 60968 | נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות | 2 | 3 |  |
| ת"י 60974 חלק 1 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ספקי כוח לריתוך | 4 | 4 |  |
| ת"י 60974 חלק 6 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות | 2 | 3 |  |
| ת"י 60998 חלק 1 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | 2 | 3 |  |
| ת"י 60998 חלק 2.1 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות | 2 | 3 |  |
| ת"י 60998 חלק 2.2 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות | 2 | 3 |  |
| ת"י 60998 חלק 2.3 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד | 2 | 3 |  |
| ת"י 60999 חלק 1 | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד 35 ממ"ר (ועד בכלל) | 2 | 3 |  |
| ת"י 61008 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 61009 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | 1,3 | 2,3 |  |
| ת"י 61084 חלק 1 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות | 1 | 1 |  |
| ת"י 61084 חלק 2.1 | מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות למערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל, המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות | 1 | 1 |  |
| ת"י 61095 | מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים | 3 | 3 |  |
| ת"י 61242 | תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 2.1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 2.2 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 2.3 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 2.7 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 2.8 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים המיועדים לנורות פלואורניות | 1 | 2 |  |
| ת"י 61347 חלק 2.9 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) | 1 | 2 |  |
| ת"י 61386 חלק 21 | מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים קשיחים | 1 | 2 |  |
| ת"י 61386 חלק 22 | מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים | 1 | 2 |  |
| ת"י 61386 חלק 24 | מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית | 2 | 2 |  |
| ת"י 61439 חלק 1 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות | 4 | 4 |  |
| ת"י 61439 חלק 2 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק | 4 | 4 |  |
| ת"י 61439 חלק 3 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO) | 2 | 3 |  |
| ת"י 61439 חלק 4 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS) | 2 | 3 |  |
| ת"י 61439 חלק 5 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות | 2 | 3 |  |
| ת"י 61439 חלק 6 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) | 2 | 3 |  |
| ת"י 61558 חלק 1 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות כלליות ובדיקות | 2 | 3 |  |
| ת"י 61558 חלק 2.4 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאים מבדדים | 2 | 3 |  |
| ת"י 61558 חלק 2.5 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח | 2 | 3 |  |
| ת"י 61558 חלק 2.6 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ומוצרים דומים למתחי הספקה עד 1100 וולט: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאי בטיחות מבדדים ולספקי כוח הכוללים שנאי בטיחות מבדדים | 2 | 3 |  |
| ת"י 61558 חלק 2.7 | בטיחות של שנאי הספק, ספקי כוח, מגובים ומוצרים דומים: דרישות מיוחדות ובדיקות לשנאים וספקי כוח לצעצועים | 2 | 3 |  |
| ת"י 62040 חלק 1 | מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק | 2; 4 | 3,4 | קבוצה 3 - לעניין מערכות אל-פסק עד 4 קו"א     קבוצה 4 - לעניין מערכות אל-פסק מעל 4 קו"א |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | 1,2,3,4 | 3,4 |  |
| ת"י 62552 | מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה | 1 | 2 |  |
| ת"י 62560 | נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות | 2,3 | 2,3 |  |
| ת"י 62776 | נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות | 2,3 | 2,3 |  |
| ת"י 62841 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות | 1; 3 | 2,3 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.2 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברגים ולמפתחות–הולם המוחזקים ביד | 1; 3 | 2,3 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.4 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחקות ומלטשות (למעט מטיפוס דיסקה) המוחזקות ביד | 1 | 2 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.5 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורים עגולים המוחזקים ביד | 1 | 2 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.8 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למספריים ולמקבים המוחזקים ביד | 2 | 2 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.9 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למברזים ולמחרוקות המוחזקים ביד | 2 | 2 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.11 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי הלוך ושוב המוחזקים ביד | 1 | 2 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.14 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות למקצעות המוחזקות ביד | 1 | 2 |  |
| ת"י 62841 חלק 2.17 | כלי עבודה חשמליים מופעלי–מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות מיוחדות לכרסומות המוחזקות ביד | 2 | 2 |  |
| ת"י 71452 חלק 1 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי | 2 | 2 |  |
| ת"י 71452 חלק 2 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות | 2 | 2 |  |
| ת"י 71452 חלק 3 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים | 2 | 2 |  |
| ת"י 71452 חלק 5 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה | 2 | 2 |  |
| ת"י 71568 חלק 3 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים לא מזיגים במים | 1 | 1 |  |
| ת"י 71568 חלק 4 | אמצעים לכיבוי אש: תרכיזי קצף - מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח של נוזלים מזיגים במים | 1 | 1 |  |