**תוספת שלישית**

(סעיף 2(א)(3))

| **מספר תקן** | **שם תקן** | **תנאים לקבוצות יבוא** |
| --- | --- | --- |
| ת"י 5 חלק 1 | בלוקי בטון: בלוקי קיר |   |
| ת"י 6 | אריחי רצפה מטראצו |   |
| ת"י 8 | מוצרי בטון טרומיים לריצוף |   |
| ת"י 19 | אבני שפה ואבני תעלה טרומות מבטון |   |
| ת"י 20 חלק 1 | מנורות: דרישות כלליות ובדיקות |   |
| ת"י 20 חלק 2.1 | מנורות: מנורות קבועות למטרות כלליות |   |
| ת"י 20 חלק 2.2 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה |   |
| ת"י 20 חלק 2.3 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת כבישים ורחובות |   |
| ת"י 20 חלק 2.4 | מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות |   |
| ת"י 20 חלק 2.5 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות הצפה |   |
| ת"י 20 חלק 2.6 | מנורות: מנורות בעלות שנאי מובנה לנורות עם נימת להט |   |
| ת"י 20 חלק 2.7 | מנורות: מנורות מיטלטלות לשימוש בגינות |   |
| ת"י 20 חלק 2.8 | מנורות: דרישות מיוחדות - פנסי יד |   |
| ת"י 20 חלק 2.9 | מנורות: מנורות צילום ומנורות קולנוע (לא מקצועיות) |   |
| ת"י 20 חלק 2.10 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות לילדים | קבוצה 2 – למעט סעיף 0.3.203 - תאימות אלקטרומגנטית בחלק 1 של התקן שאליו תקן זה מפנהקבוצה 3 – לענין סעיף 0.3.203- תאימות אלקטרומגנטית בחלק 1 של התקן שאליו תקן זה מפנה |
| ת"י 20 חלק 2.11 | מנורות: מנורות לאקווריון |   |
| ת"י 20 חלק 2.17 | מנורות: מנורות לתאורת במות ואולפני טלוויזיה וקולנוע (לשימוש בתוך מבנה ומחוצה לו) |   |
| ת"י 20 חלק 2.18 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לברכות שחייה ולשימושים דומים |   |
| ת"י 20 חלק 2.19 | מנורות: מנורות למובלי אוויר (דרישות בטיחות) |   |
| ת"י 20 חלק 2.20 | מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה |   |
| ת"י 20 חלק 2.22 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לתאורת חירום |   |
| ת"י 20 חלק 2.23 | מנורות: דרישות מיוחדות - מערכות תאורה לנורות להט למתח נמוך מאוד |   |
| ת"י 20 חלק 2.25 | מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות לשימוש באתרים רפואיים של בתי חולים ומוסדות רפואיים |   |
| ת"י 23 חלק 3 | מכללי דלתות עץ או/וגם מכללי דלתות לבודות: דלתות לבודות סובבות |   |
| ת"י 27 | צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין |   |
| ת"י 33 חלק 1 | מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 – למעט מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועהקבוצה 3 - לעניין מפסקים המופעלים על ידי חיישני אור ולעניין מפסקים אלקטרוניים המופעלים על ידי גלאי תנועה |
| ת"י 61 חלק 1 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה | קבוצה 2 - לעניין סעיף 4 " דרישות עיצוב" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.קבוצה 3 - למעט סעיף 4 " דרישות עיצוב" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 61 חלק 2 | מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה קשה | קבוצה 2 – לעניין סעיף 6 "מגופים המיועדים למי שתיה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 6 "מגופים המיועדים למי שתיה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 69 | מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי | בתוקף החל מהתאריך 01.01.2023  |
| ת"י 139 | נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל |   |
| ת"י 169 | ברז בית מסגסוגת נחושת |   |
| ת"י 172 | מכלי זכוכית למוצרי מזון ולמשקאות |   |
| ת"י 215 חלק 1 | רעפים: רעפי חרסית משתלבים |   |
| ת"י 215 חלק 2 | רעפים: רעפים ואבזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות |   |
| ת"י 222 | מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת |   |
| ת"י 240 | סבון תמרוקים |   |
| ת"י 251 | מחמים חשמליים לחימום מי שתייה ולהרתחתם לשימוש ביתי ולשימושים דומים | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", למעט דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידים בתקע דו-פיני למעט סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", לעניין דרישות תכולת עופרת בלבד שבת"י 5452קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 14 "מניעת הפרעות רדיו", לעניין דרישות סעיף 25.1 "חיבורים לזינה ופתילים חיצוניים" במכשירי חשמל/אלקטרוניקה המצויידים בתקע דו-פיני לעניין סעיף 32 "קרינה, רעילות וסיכונים דומים", למעט דרישות תכולת עופרת בלבד שבת"י 5452 |
| ת"י 272 | שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני | קבוצה 2 – לעניין סעיף 2.2 "חומרים שיטות ייצור" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. קבוצה 3 - למעט סעיף 2.2 "חומרים שיטות ייצור" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 282 | גפרורים - דרישות ביצועים, בטיחות ומיון |   |
| ת"י 314 | אריחי קרמיקה: הגדרות, מיון, איפיונים וסימון |   |
| ת"י 383 חלק 1 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה לא מתכתי |   |
| ת"י 383 חלק 2 | גופי חימום חליפיים למכשירי חשמל: גופי חימום בעלי מעטה מתכתי |   |
| ת"י 386 חלק 1 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מלטקס גומי טבעי - דרישות ושיטות בדיקה | כניסה לתוקף ב01.07.2022 בכפוף להיערכות הממונה על התקינה, עד הכניסה לתוקף יוותר בקבוצה  |
| ת"י 386 חלק 2 | כובעונים (קונדומים): כובעונים מפוליאורתן - דרישות ושיטות בדיקה | כניסה לתוקף ב01.07.2022 בכפוף להיערכות הממונה על התקינה, עד הכניסה לתוקף יוותר בקבוצה  |
| ת"י 472 | כלי עבודה ידניים המופעלים על ידי תחמישים - דרישות בטיחות - כלים לקיבוע ולסימון קשיח |   |
| ת"י 484 | קסדות בטיחות תעשייתיות |   |
| ת"י 489 חלק 2.1 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: הגדרות, סיווג, עקרונות תכן כלליים, דרישות ביצועים ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 489 חלק 2.2 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים יצקת ברזל |   |
| ת"י 489 חלק 2.3 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פלדה או סגסוגות אלומיניום |   |
| ת"י 489 חלק 2.4 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים בטון מזויין בפלדה |   |
| ת"י 489 חלק 2.5 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים חומרים מרוכבים |   |
| ת"י 489 חלק 2.6 | מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל: מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה העשויים פוליפרופילן (PP), פוליאתילן (PE) או פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) |   |
| ת"י 520 | שפופרות פלואורסצנטיות לשימוש כללי |   |
| ת"י 562 חלק 1 | בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים.; קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם).; קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים. |
| ת"י 562 חלק 2 | בטיחות צעצועים: דליקות | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים.; קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם).; קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים. |
| ת"י 562 חלק 3 | בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים | קבוצה 1 - למעט צעצועים לילדים מעל גיל 3 שנים, למעט צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולמעט צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים.; קבוצה 2 - לעניין צעצועים לילדים מעל גיל 3, למעט משחקי חברה (כגון: מונופול, קלפים למיניהם).; קבוצה 3 - לעניין משחקי חברה לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: מונופול, קלפים למיניהם), לעניין צעצועי פנאי לילדים מעל גיל 3 שנים (כגון: כדורי משחק, מטקות וכדומה) ולעניין צבעי גואש וגירים המיועדים לילדים מעל גיל 3 שנים. |
| ת"י 562 חלק 7 | בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה | קבוצה 1 - לעניין צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים ; קבוצה 3 - למעט צבעי אצבעות המיועדים לילדים מתחת לגיל 3 שנים |
| ת"י 576 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך בניינים: פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) |   |
| ת"י 579 חלק 1 | מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים | בתוקף החל מהתאריך 01.01.2023  |
| ת"י 579 חלק 2 | מערכות סולאריות לחימום מים: אוגרי מים | בתוקף החל מהתאריך 01.01.2023  |
| ת"י 636 | שטיחי טקסטיל |   |
| ת"י 733 | משחת ניקוי המבוססת על חומרים פעילי שטח סינטתיים |   |
| ת"י 742 | מנפקי אירוסול | קבוצה 2: לעניין אירוסולים הנדרשים בעמידה בדרישות ת"י 2302 חלק 1.קבוצה 3 – למעט אירוסולים הנדרשים בעמידה בדרישות ת"י 2302 חלק 1. |
| ת"י 750 | צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת |   |
| ת"י 751 | צמר מינרלי לבידוד: מוצרים מעוצבים |   |
| ת"י 751 חלק 1 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של בניינים |   |
| ת"י 751 חלק 2 | צמר מינרלי לבידוד תרמי: מוצרים מעוצבים לבידוד תרמי של מתקנים תעשייתיים |   |
| ת"י 798 חלק 1 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות חד-מוקדיות ולעדשות רב-מוקדיות |   |
| ת"י 798 חלק 2 | אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות בעלות כוח משתנה |   |
| ת"י 808 | תרמוסטטים למחממי מים חשמליים | בתוקף החל מהתאריך 01.01.2023  |
| ת"י 818 חלק 2 | חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות |   |
| ת"י 821 חלק 2 | יריעות חיפוי תרמופלסטיות לשימוש בחקלאות ובגננות: יריעות לחיפויי קרקע ולמנהרות נמוכות |   |
| ת"י 840 חלק 1 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים - דרישות כלליות |   |
| ת"י 840 חלק 2 | סרטים נדבקים בלחיצה קלה לשימושים חשמליים: סרטי דוק פוליוויניל כלורי (PVC) |   |
| ת"י 867 | תרמומטרים רפואיים העשויים כספית בזכוכית |   |
| ת"י 873 | ילקוט לתלמיד |   |
| ת"י 884 חלק 1 | צנרת מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U) לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא לחץ: דרישות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 900 חלק 1 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 – למעט מוצרים המופעלים ע"י סוללות /מוזנים ממתח שאינו גדול מ- 9 וולט למעט כורסאות קימה חשמליות למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" למכשירים שאינם מחוברים לרשת אספקת המיםלמעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), \* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1.| קבוצה 3 - לעניין מוצרים המופעלים ע"י סוללות /מוזנים ממתח שאינו גדול מ- 9 וולט  לעניין כורסאות קימה חשמליות,לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבסעיף 25 "Supply connection and external flexible cords" לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2),לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"\* תנאיי החלוקה לקבוצות מתייחסים גם למוצרי חשמל שחלים עליהם חלקי 2 של סדרת ת"י 900 אשר אינם רשמיים, אך מחייבים מכח ת"י 900 חלק 1. |
| ת"י 900 חלק 2.2 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.3 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים חשמליים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (לעניין מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.5 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.6 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים | קבוצה 2- למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" למעט עניין כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה ולמעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט כיריים אינדוקציה ותנורי אינדוקציה אשר יבדקו במשטר בדיקות של קבוצה 2 ולעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.7 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה | קבוצה 2 - למעט דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", למעט דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש", למעט עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204|קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 10.202 "טיב הכביסה", לעניין דרישות סעיף 10.203 "טיב הסחיטה", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",לעניין עניין טיב הכביסה וטיב הסחיטה שבסעיף 204 |
| ת"י 900 חלק 2.9 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.11 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי כביסה | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.12 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי חימום ומכשירים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"; קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 1), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.13 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי טיגון בשמן עמוק, למחבתות ולמכשירים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.14 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)".|למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"לעניין סעיף 32 "קרינה , רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards",  למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 . לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)".לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.15 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים | קבוצה 2- למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"|לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards עבור מכונות להכנת קפה/תה מסחריות/מוסדיות המחוברות לרשת הספקת המים ועבור קומקומים ומכשירים אחרים להרתחת מים, שקיבולם הנקוב אינו גדול מ- 10 ליטר|קבוצה 3 – לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards" עבור מכונות‏ להכנת‏ קפה/תה ‏ביתיות‏ שאינן ‏מחוברות‏ לרשת ‏הספקת‏ המים‏,‏ ושאר ‏המכשירים‏ בחלות ‏‏התקן,לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)",לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.16 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לסילוק פסולת מזון |   |
| ת"י 900 חלק 2.17 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, כריות, פריטי לבוש ומכשירי חימום גמישים דומים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |
| ת"י 900 חלק 2.23 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית"; למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"  |
| ת"י 900 חלק 2.24 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", למעט דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית";למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש".|לעניין סעיף 32 "קרינה , רעילות וסיכונים דומים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 6.101 "Classification", לעניין דרישות סעיף 22.110א "אמצעי קירור", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישת תכולת עופרת בלבד בת"י 5452 . לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש". |
| ת"י 900 חלק 2.25 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי גלי-מיקרו, לרבות תנורי גלי-מיקרו משולבים |   |
| ת"י 900 חלק 2.28 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות תפירה |   |
| ת"י 900 חלק 2.29 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למטעני סוללות | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"; קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)" |
| ת"י 900 חלק 2.30 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים לחימום חדרים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"   |קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.35 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מידיים | קבוצה 2 - למעט דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current", למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |קבוצה 3 - לעניין דרישות סעיף 7.12.201 (מתוך סעיף Marking and instruction), לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 10.1 "Power input and current", לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.45 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה מיטלטלים לחימום ומכשירים דומים | קבוצה 2- למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.52 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים להיגיינת הפה |   |
| ת"י 900 חלק 2.55 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי חשמל לשימוש באקווריומים ובבריכות גינה |   |
| ת"י 900 חלק 2.59 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי חרקים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.60 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי עיסוי (ג'קוזי) ולאמבטי מרפא (ספא) | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.66 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים למיטות מים |   |
| ת"י 900 חלק 2.74 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים מיטלטלים לחימום בטבילה | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.77 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכסחות-דשא המופעלות מרשת החשמל והמבוקרות על ידי הולך-רגל | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית",קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", |
| ת"י 900 חלק 2.80 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", למעט דרישות סעיף 203 "רמת הרעש"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1  לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", לעניין דרישות סעיף 203 "רמת הרעש" |
| ת"י 900 חלק 2.81 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי רגליים ולשטיחוני חימום |   |
| ת"י 900 חלק 2.82 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות שעשועים ולמכונות לשירות אישי | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטיתקבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית", |
| ת"י 900 חלק 2.85 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קיטור לגיהוץ בדים | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)", לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.91 | בטיחות מכשרי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי דשא | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), למעט דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", למעט דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"|למעט דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 25.1 שבת"י 900 חלק 1 לגבי מכשירי חשמל המצויידים בתקע דו-פיני (למעט מטענים/ספקי כוח חיצוניים הנשארים בקבוצה 2), לעניין דרישות סעיף 32 "Radiation, toxicity and similar hazards", לעניין דרישות סעיף 201 "ערכים נקובים (rated values)"לעניין דרישות סעיף 202 "תאימות אלקטרומגנטית" |
| ת"י 900 חלק 2.95 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים |   |
| ת"י 900 חלק 2.97 | בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות הינע לתריסים , לסוככים, לווילונות ולציוד דומה |   |
| ת"י 900 חלק 21.03 | מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: בטיחות - דרישות מיוחדות עבור מערכות הינע לשערים, לדלתות ולחלונות ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים הנובעים מתנועתם |   |
| ת"י 938 חלק 1 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 938 חלק 2.1 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - הגדרות ותכונות פיזיקליות ומכניות כלליות |   |
| ת"י 938 חלק 2.2 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - זכוכית צפה |   |
| ת"י 938 חלק 2.3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים -זכוכית משוכה |   |
| ת"י 938 חלק 2.4 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית רגילה עשויה סיליקט סודה ליים - מידות אספקה ומידות סופיות |   |
| ת"י 938 חלק 3 | לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות | קבוצה 2 - למעט דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" |קבוצה 3 - לעניין דרישת סעיף 5.1.1 "דרישת התאמה בהתפשטות" |
| ת"י 950 | פרזול בניין - מנגנון גלילי למנעול - דרישות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 958 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק לסילוק שפכים (קרים וחמים) בתוך הבניין: מערכות פוליפרופילן |   |
| ת"י 990 חלק 1 | סוללות ראשוניות: כללי |   |
| ת"י 994 חלק 1 | מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה | קבוצה 2 - למעט מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא), למעט מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה למעט דרישות סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול" ולמעט דרישות סעיף 204 "תאימות אלקטרומגנטית" ||קבוצה 3 – לעניין מזגנים מיוחדים לשימוש בכלי תחבורה לעניין סעיף 203 בעניין "דרישות פעולה ושיטות מדידה עבור הספק קול"|לעניין דרישות סעיף 204 "תאימות אלקטרומגנטית"|קבוצה 4 - לעניין מזגנים לשימושים מיוחדים (כגון: שימוש בתהליכים תעשייתיים, במתקני תקשורת, בצבא)  |
| ת"י 997 | אגדים לשימוש רפואי |   |
| ת"י 1003 חלק 1.1 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - שיטות בדיקה | קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים |קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים |
| ת"י 1003 חלק 1.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית - גבולות מותרים | קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים |קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים |
| ת"י 1003 חלק 3.2 | שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים - גבולות מותרים | קבוצה 2 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית מעוטרים |קבוצה 3 - לעניין כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית לא מעוטרים |
| ת"י 1084 | סרט מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני והמיועד לשימוש רפואי (פלסטר) |   |
| ת"י 1104 | תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן |   |
| ת"י 1112 חלק 2 | ציוד מגן אישי: מנעלי בטיחות |   |
| ת"י 1144 | שסתום כדורי עשוי מתכת | קבוצה 2 - לעניין סעיף 202.5 "חומרים" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 202.5 "חומרים" לעמידה בדרישות ת"י 5452 עבור סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 1147 | אגד מתמתח (אלסטי): דרישות כלליות |   |
| ת"י 1147 חלק 1 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 3:1 עשוי אלסטומר וכותנה, אלסטומר ופוליאסטר-כותנה או אלסטומר |   |
| ת"י 1147 חלק 2 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד 4:1, עשוי אלסטומר וכותנה או זהורית |   |
| ת"י 1147 חלק 3 | אגד מתמתח (אלסטי): אגד עשוי חוט אלסטומר מלופף בשתי וחוט כותנה או זהורית בערב |   |
| ת"י 1148 | מעקרי קיטור גדולים |   |
| ת"י 1228 | אגד מתמתח מידבק מאליו המכיל אבץ חמצני |   |
| ת"י 1240 | אגד גבס |   |
| ת"י 1258 חלק 2 | ביגוד מגן - דרישות לביגוד מגן כשקיימת סכנת היתפסות בחלקים נעים |   |
| ת"י 1258 חלק 4 | ביגוד מגן: ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה |   |
| ת"י 1268 חלק 3 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש ידני |   |
| ת"י 1268 חלק 4 | מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד-פעמי - מזרקים לשימוש עם משאבות מזרק חשמליות |   |
| ת"י 1268 חלק 5 | מזרקים סטריליים חד-פעמיים, עם מחט או בלא מחט, המיועדים לאינסולין |   |
| ת"י 1268 חלק 6 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות לשימוש חד-פעמי - קידוד צבע לזיהוי |   |
| ת"י 1268 חלק 7 | מזרקים ומחטים: מחטים היפודרמיות סטריליות לשימוש חד-פעמי - דרישות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 1279 חלק 1 | כיסאות גלגלים: כיסאות מונעים ידנית |   |
| ת"י 1284 חלק 2 | כפפות מגן נגד פגיעות תרמיות (חום או אש או שניהם) |   |
| ת"י 1284 חלק 3 | כפפות מגן: כפפות נגד סיכונים מכניים |   |
| ת"י 1284 חלק 4 | כפפות מגן: כפפות נגד כימיקלים ומיקרואורגניזמים מסוכנים: מונחים ודרישות ביצועים בעבור סיכונים כימיים |   |
| ת"י 1313 | אבזרים להיגיינה של האשה: טמפונים לווסת |   |
| ת"י 1317 | ברז יחיד וסוללת ברזים לעירוב | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 5.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 1338 | אלקטרודות מצופות ואלקטרודות עשויות פלדות דלות סגסוגת לריתוך בקשת |   |
| ת"י 1339 | אלקטרודות מצופות לריתוך של פלדות בלתי מחלידות ופלדות עמידות בחום |   |
| ת"י 1340 | אלקטרודות מצופות לריתוך בקשת מתכת חשמלית של פלדות לא מסוגסגות |   |
| ת"י 1347 | ברז ערבוב מכני בעל ידית הפעלה אחת | קבוצה 2 - לעניין סעיף 7.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 7.1 "דרישות כימיות והיגיינה" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 1353 | לוחות אריחי פסיפס מקרמיקה או מזכוכית |   |
| ת"י 1366  | מרסס חומר מדמיע להגנה אישית |   |
| ת"י 1368 חלק 3 | תנור הסקה ביתי המוסק בדלק מוצק: פליטת חומר חלקיקי |   |
| ת"י 1430 חלק 1 | יריעות לאיטום גגות: יריעות פוליוויניל כלורי (PVC) |   |
| ת"י 1430 חלק 2 | יריעות לאיטום גגות: יריעות EPDM |   |
| ת"י 1430 חלק 3 | יריעות לאיטום גגות: יריעות ביטומן משופר בפולימרים, מזוינות בסיבי פוליאסטר או בסיבים אחרים לא ארוגים, המיועדות להתקנה בריתוך |   |
| ת"י 1458 חלק 1.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בקר - דרישות לתנאי הספקה |   |
| ת"י 1458 חלק 2.1 | פרופילי פלדה מבניים חלולים: פרופילים מעובדים בחם - דרישות לתנאי הספקה |   |
| ת"י 1490 חלק 1 | מחיצות וחיפויי גבס: לוחות |   |
| ת"י 1516 חלק 2 | כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um): כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2 ק"ו=Um) עד 30 ק"ו (36 ק"ו=Um) |   |
| ת"י 1546 | מציתים: דרישות בטיחות |   |
| ת"י 1554 חלק 1 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מטראצו או מבטון בציפוי טראצו |   |
| ת"י 1554 חלק 2 | לוחות לחיפוי מדרגות: לוחות מאבן טבעית |   |
| ת"י 1836 | דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים | בתוקף החל מהתאריך 01.01.2023  |
| ת"י 1847 חלק 1 | סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות |   |
| ת"י 1847 חלק 2 | סולמות: דרישות, בדיקות וסימון |   |
| ת"י 1847 חלק 4 | סולמות: סולמות מפרקיים |   |
| ת"י 1898 | משקפי שמש ומשקפיים אופנתיים: דרישות  |   |
| ת"י 2207 | תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי |   |
| ת"י 2302 חלק 2 | חומרים ותערובות מסוכנים: הובלה - מיון, אריזה, תיווי וסימון |   |
| ת"י 4004 חלק 1 | דבקים לאריחים: הגדרות ודרישות |   |
| ת"י 4141 חלק 12 | ציוד מגן אישי לעיניים: ציוד להגנת העיניים והפנים בעת ריתוך ותהליכים נלווים |   |
| ת"י 4210 חלק 1 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים |   |
| ת"י 4210 חלק 2 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - דרישות לאופניים לעיר ולשבילי רכיבה, אופניים לבגירים צעירים, אופני הרים ואופני מרוץ |   |
| ת"י 4210 חלק 3 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה מקובלות |   |
| ת"י 4210 חלק 4 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לבלימה |   |
| ת"י 4210 חלק 5 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה להיגוי |   |
| ת"י 4210 חלק 6 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לשלדה ולמזלג |   |
| ת"י 4210 חלק 7 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לגלגלים ולחישוקים |   |
| ת"י 4210 חלק 8 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לדוושות ולמערכת ההינע |   |
| ת"י 4210 חלק 9 | אופניים: דרישות בטיחות לאופניים - שיטות בדיקה לאוכף ולעמוד המושב |   |
| ת"י 4466חלק 2 | פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים |   |
| ת"י 4476 חלק 1 | צינורות ואבזרים מפוליאתילן: מערכות לסילוק שפכים (קרים וחמים) בבניינים - דרישות |   |
| ת"י 4501 | מכלים חד-פעמיים לאיסוף פריטים רפואיים חדים המשמשים באזורי טיפול רפואי |   |
| ת"י 5111 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: כללי | קבוצה 2 – לעניין סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 5111 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: צינורות | קבוצה 2 – לעניין סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבדקבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5111 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: אבזרים | קבוצה 2 – לעניין סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבדקבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5111 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליפרופילן: התאמת המערכת לייעודה |  קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5418 | עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, בסיסי מיטות מרופדים ובסיסי מיטות שאינם מרופדים |   |
| ת"י 5433 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: כללי | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ | לעניין סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5433 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: צינורות | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן |קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5433 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: אבזרים | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ | לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5433 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה | קבוצה 2 - למעט מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מ|לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - לעניין מערכות צנרת (צינורות ואביזרים) שקוטרם מעל 32 מ"מלמעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5434 חלק 1 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: כללי |  קבוצה 2 – לעניין סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.2 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5434 חלק 2 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: צינורות | קבוצה 2 - סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5434 חלק 3 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: אבזרים | קבוצה 2 - סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 4.3 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 5434 חלק 5 | מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים - פוליבוטילן: התאמת המערכת לייעודה |  קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 5485 | נטלים לנורות פלואורניות - שיטות לחישוב מדד נצילות האנרגיה ודרישות לסימון |   |
| ת"י 5678 | אוורור בניינים - מובלים - מידות ודרישות מכניות למובלים גמישים |   |
| ת"י 5694 | אבזרי ניקוז לקבועות תברואיות - דרישות ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 5840 | שרפרפי שלבים |   |
| ת"י 10242 | אבזרי צנרת מתוברגים עשויים יצקת ברזל חשילה  | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.2.1 "הרכב כימי של ציפוי אבץ" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 5.2.1 "הרכב כימי של ציפוי אבץ" - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 10255 | צינורות מפלדה לא מסוגסגת המתאימים לריתוך ולתבריג - תנאי אספקה טכניים | קבוצה 2 - לעניין סעיף 8.6 Dangers" substances" עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.|קבוצה 3 - למעט סעיף 8.6 Dangers" "substances עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 14079 חלק 1 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: גזה סופגת עשויה כותנה וגזה סופגת עשויה כותנה וזהורית |   |
| ת"י 14079 חלק 3 | ציוד רפואי ללא חומר פעיל - דרישות ביצועים ושיטות בדיקה: מרפד גזה |   |
| ת"י 14304 | מוצרי בידוד תרמי לציוד בנייה ולמיתקני תעשייה - מוצרים אלסטומריים גמישים מוקצפים (FEF) המיוצרים במפעל - מפרט דרישות |   |
| ת"י 14889 | אופטיקה אופתלמית - עדשות משקפיים: דרישות בסיסיות לעדשות מוגמרות לא-חתוכות |   |
| ת"י 21003 חלק 1 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: כללי |  קבוצה 2 - לעניין סעיף 6.2 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבדקבוצה 3 – למעט סעיף 6.2 influence on water intended for human consumption - עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד |
| ת"י 21003 חלק 2 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: צינורות | קבוצה 2 - לעניין סעיף 5.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.3 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 21003 חלק 3 | מערכות צנרת רב שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אבזרים | קבוצה 2 - סעיף 5.4 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד.קבוצה 3 – למעט סעיף 5.4 influence on water intended for human consumption – עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד. |
| ת"י 21003 חלק 5 | מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: התאמת המערכת לייעודה |  קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 50214 | כבלים שטוחים גמישים בעלי מעטה פוליוויניל כלורי |   |
| ת"י 50464 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעיים טבולים בשמן לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-50 קו"א עד 2500 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון |   |
| ת"י 50541 חלק 1 | שנאי חלוקה תלת-מופעיים מטיפוס יבש לתדר 50 הרץ, בעלי הספק מ-100 קו"א עד 3150 קו"א, לשימוש עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: יעילות אנרגטית וסימון |   |
| ת"י 50588 חלק 1 | שנאים להספק בינוני בתדר 50 הרץ עבור ציוד במתח שאינו גדול מ-36 ק"ו: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60034 חלק 1 | מכונות חשמל מסתובבות: דירוג וביצועים  |   |
| ת"י 60155 | מדלקי להט לנורות פלואורניות |   |
| ת"י 60188 | נורות אדי כספית בלחץ גבוה - דרישות ביצועים |   |
| ת"י 60192 | נורות אדי נתרן בלחץ נמוך - דרישות ביצועים |   |
| ת"י 60238 | בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון |   |
| ת"י 60245 חלק 5 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים למעליות |   |
| ת"י 60245 חלק 6 | כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: כבלים לאלקטרודת ריתוך בקשת |   |
| ת"י 60269 חלק 3 | נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמות למערכות תקניות של נתיכים A עד F |   |
| ת"י 60320 חלק 1 | מערכות חיבור למכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60400 | בתי נורה לנורות שפופרת פלואורניות ובתי מדלק |   |
| ת"י 60432 חלק 1 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות |   |
| ת"י 60432 חלק 2 | נורות להט - דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות |   |
| ת"י 60601 חלק 1 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים | קבוצה 2 - מכשירים רפואיים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב – Class2+Class3קבוצה 3 - מכשירים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב -Class 1  |
| ת"י 60601 חלק 2.3 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים | קבוצה 2 - מכשירים רפואיים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב – Class2+Class3קבוצה 3 - מכשירים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב -Class 1  |
| ת"י 60601 חלק 2.5 | ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד לטיפול פיזיותרפי בגלים על-קוליים | קבוצה 2 - מכשירים רפואיים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב – Class2+Class3קבוצה 3 - מכשירים שעל פי הדרקטיבה האירופאית מסווגים ב -Class 1  |
| ת"י 60745 חלק 2.1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למקדחות ולמקדחות-הולם | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.3 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למשחזות, למלטשות ולמשחקות דסקה | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.12 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למרטטות בטון | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.13 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות למסורי שרשרת | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60745 חלק 2.15 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לגוזמי שיחים (גדר חיה) | קבוצה 2 – למעט דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 – לעניין דרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 60898 חלק 1 | אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים | קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1.Scope J מתוך Annex J |קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 5.3.4.1 "Standard values up to and including 10000 A" והתוספת הלאומית לסעיף 1. Scope J מתוך Annex J  |
| ת"י 60921 | נטלים לשפופרות פלואורניות - דרישות ביצועים |   |
| ת"י 60923 | אבזרי עזר לנורות - נטלים לנורות פריקה (למעט נורות שפופרת פלואורניות) - דרישות ביצועים |   |
| ת"י 60968 | נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 60974 חלק 6 | ציוד ריתוך בקשת חשמלית: ציוד לעבודות מוגבלות |   |
| ת"י 60998 חלק 1 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות |   |
| ת"י 60998 חלק 2.1 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות |   |
| ת"י 60998 חלק 2.2 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק לא מתוברגות |   |
| ת"י 60998 חלק 2.3 | התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד |   |
| ת"י 60999 חלק 1 | התקני חיבור - מוליכי חשמל עשויים נחושת - דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות: דרישות כלליות ודרישות מיוחדות ליחידות הידוק המיועדות למוליכים ששטח החתך שלהם מ-0.2 ממ"ר עד 35 ממ"ר (ועד בכלל) |   |
| ת"י 61008 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בלא שילוב הגנה מפני זרם יתר, המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |
| ת"י 61009 חלק 1 | מפסקי מגן הפועלים בזרם שיורי (זרם דלף) בשילוב הגנה מפני זרם-יתר (מפסקי מגן משולבים), המיועדים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות | קבוצה 2 - למעט התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |קבוצה 3 - לעניין התוספת הלאומית לסעיף 4 "Classification" |
| ת"י 61095 | מגעונים אלקטרומכניים לשימוש ביתי ולשימושים דומים |   |
| ת"י 61347 חלק 1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות |   |
| ת"י 61347 חלק 2.1 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט) |   |
| ת"י 61347 חלק 2.2 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים |   |
| ת"י 61347 חלק 2.3 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישר והמיועדים לנורות פלואורניות |   |
| ת"י 61347 חלק 2.7 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) |   |
| ת"י 61347 חלק 2.8 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: אבזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים ממצברים והמיועדים לתאורת חירום (עצמאיים) |   |
| ת"י 61347 חלק 2.9 | אבזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לאבזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות) |   |
| ת"י 61386 חלק 24 | מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית |   |
| ת"י 61439 חלק 3 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות חלוקה המיועדים להפעלה על ידי אנשים לא-מיומנים (DBO) |   |
| ת"י 61439 חלק 4 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה (ACS)  |   |
| ת"י 61439 חלק 5 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות לחלוקת חשמל ברשתות ציבוריות |   |
| ת"י 61439 חלק 6 | לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים מוליכים (פסי צבירה) |   |
| ת"י 61558 חלק 2.5 | בטיחות של שנאים, מגובים, ספקי כוח ושילוביהם: דרישות ובדיקות מיוחדות לשנאים עבור מכונות גילוח ולספקי כוח המשולבים במכונות גילוח |   |
| ת"י 62040 חלק 1 | מערכות אל-פסק (UPS): דרישות כלליות ודרישות בטיחות | קבוצה 3 - לעניין מערכות אל-פסק עד 4 קו"א; קבוצה 4 - לעניין מערכות אל-פסק מעל 4 קו"א |
| ת"י 62368 חלק 1 | ציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגיות המידע וציוד תקשורת: דרישות בטיחות | קבוצה 2 –לעניין ספקי כח חיצוניים , למעט הדרישות של סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות *בטובין הנ"ל המסווגים לקבוצה 3* קבוצה 3 – למעט ספקי כח חיצוניים  *למעט ספקי כח חיצוניים (פרט לדרישות סעיף 201 מניעת הפרעות אלקטרומגנטיות המסווגים לקבוצה 3 )*למעט ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע , שהספקם מעל 3000 וואט  |קבוצה 4 - לעניין ספקי כח לציוד טכנולוגית המידע, שהספקם מעל 3000 וואט. |
| ת"י 62552 | מכשירי קירור ביתיים - מאפיינים ושיטות בדיקה |   |
| ת"י 62552 חלק 1 | מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות |   |
| ת"י 62552 חלק 2 | מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות ביצועים |   |
| ת"י 62552 חלק 3 | מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: צריכת אנרגייה ונפח |   |
| ת"י 62560 | נורות דיודה פולטת אור (LED) במתח גדול מ-50 וולט, בעלות נטל עצמי, לשימושי תאורה כלליים - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 62776 | נורות דיודה פולטת אור (LED) בעלות שתי כיפות שנתכנו להחלפת נורות פלואורניות לינאריות - דרישות בטיחות |   |
| ת"י 62841 חלק 1 | כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע - כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה - בטיחות: דרישות כלליות | קבוצה 2 - למעט דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ולמעט דרישות התוספת הלאומית שבסעיף  24.1.201 "Supply connections and external flexible cords"|למעט דרישות סעיף 4.204 -פליטת הפרעות אלקטרומגנטיותקבוצה 3 - לעניין דרישות התוספת הלאומית לסעיף 7 "Classification" ולעניין דרישות התוספת הלאומית שבסעיף 24.1.201 "Supply connections and external flexible cords"לעניין דרישות סעיף 4.204 -פליטת הפרעות אלקטרומגנטיות |
| ת"י 71452 חלק 1 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): כללי | קבוצה 2 – לעניין סעיף 4.2 special requirement for compounds or formulations in contact with drinking water - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452.קבוצה 3 – למעט סעיף 4.2 special requirement for compounds or formulations in contact with drinking water - עמידה בדרישת סעיף תכולת עופרת בלבד בת"י 5452. |
| ת"י 71452 חלק 2 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): צינורות | קבוצה 2 –לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 71452 חלק 3 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): אביזרים | קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |
| ת"י 71452 חלק 5 | מערכת צנרת פלסטיק להספקת מים, לתיעול ולביוב (תת-קרקעיים ועל קרקעיים) בלחץ - פוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U): התאמת מערכת לייעודה | קבוצה 2 –- לעניין עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן קבוצה 3 - למעט עמידה בדרישות סעיף תכולת עופרת בלבד בהפניה לחלק 1 של התקן  |